**附件：****2025年固定污染源执法监测方案**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、崇阳县青峰科技有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA002 | 推板窑焙烧废气排放口 | 氮氧化物、一氧化碳、颗粒物、氨气、钒、砷、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 生活废水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） | 4次/天，监测1天，1次/半年 |
| **2、湖北晶洋科技有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 蹍磨粉尘废气排气筒 | 颗粒物、钒、砷、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA004 | 1#推板窑焙烧废气排气筒 | 氮氧化物、一氧化碳、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 生活废水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） | 4次/天，监测1天，1次/半年 |
| **3、湖北永乘实业股份有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 工艺废气排放口 | 锑及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、砷、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 生活废水 | pH值、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、总锑、砷 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **4、咸宁兴民钢圈有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 1#废气排放口 | 林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、镍、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA002 | 2#废气排放口 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA005 | 5#废气排放口 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 1#生产废水排放口 | pH值、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮（NH3-N）、磷酸盐、石油类 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DW002 | 2#生活污水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷、动植物油 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **5、崇阳中瑞矿业有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 混合废气总排放口 | 氮氧化物、一氧化碳、颗粒物、排气参数、 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 生活污水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、砷、钒 | 4次/天，监测1天，1次/半年 |
| **6、湖北昇昊色彩科技有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 工艺废气排放口 | 氯化氢、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
|  | DA003 | 锅炉烟气排放口 | 烟气黑度、汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | PH、色度、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、苯胺类 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **7、中节能（咸宁崇阳）环保能源有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 焚烧炉排放口 | 汞及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、二氧化硫、镉及其化合物、铊及其化合物、锑及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、钴及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物、二噁英类、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 循环冷却水排放口 | PH值、全盐量、化学需氧量、氨氮、总磷 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **8、崇阳县明炬橡胶股份有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 有机废气排放口 | 硫化氢、甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 无组织废气 | 厂界 | 下风向设3个点 | 臭气浓度、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃、气象参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 生活废水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **9、崇阳县宏鑫钒业有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 电炉废气排放口 | 氨气、硫酸雾、钒、砷、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **10、崇阳县昌华实业有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
|  | DA006 | 斗提废气排气筒1# | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA007 | 窑尾废气排口 | 汞及其化合物、氨气、氮氧化物、氟化物、二氧化硫、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA008 | 运输废气排口 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA009 | 石灰石库排气筒 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA0012 | 煤矸石库排气筒 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA0014 | 生料钧化库排气筒 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA0016 | 熟料库1#排气筒 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA0018 | 立式生料磨排气筒 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA0022 | 包装机废气1#排口 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA0025 | 散装废气1#排口 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA0027 | 水泥库1#排气筒 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA0033 | 魔球机1#排口 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA0035 | 空气输送斜槽废气1#排口 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 生活污水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷、氟化物、石油类 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **11、崇阳县环境卫生管理局** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 废水 | DW001 | 污水总排口 | PH、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总氮、氨氮、色度、化学需氧量、总汞、总磷、粪大肠菌群数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 地下水 | 监测井 | 污染扩散井3# | PH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚 | 1次/天，监测1天，1次/半年 |
| 监测井 | 污染扩散井2# | PH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚 | 1次/天，监测1天，1次/半年 |
| 监测井 | 地下水监测井6# | PH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚 | 1次/天，监测1天，1次/半年 |
| 监测井 | 排水井5# | PH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚 | 1次/天，监测1天，1次/半年 |
| 监测井 | 参照井1# | PH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氯化物、氟化物、硫酸盐、挥发酚 | 1次/天，监测1天，1次/半年 |
| 监测井 | 污染监测井4# | PH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚 | 1次/天，监测1天，1次/半年 |
| **12、崇阳县人民医院** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 废水 | DW001 | 污水总排口 | PH值、色度、悬浮物、化学需氧量、阴离子活性表面剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、流量、总氰化物、总余氯、粪大肠菌群数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **13、崇阳久福科技有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA002 | 1#推板窑废气排气筒 | 氮氧化物、一氧化碳、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA004 | 烤钒废气排气筒 | 氨气、硫酸雾、钒、砷、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 污水总排口 | PH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、动植物油 | 4次/天，监测1天，1次/半年 |
| **14、稳健医疗（崇阳）有限公司青山厂区** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 无组织废气 | 厂界 | 下风向设3个点 | 臭气浓度、氨气、硫化氢、颗粒物、气象参数 | 4次/天，监测1天，1次/年 |
| 废水 | DW001 | 废水总排口 | PH、色度、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、可吸附有机卤化物 | 4次/天，监测1天，1次/半年 |
| **15、咸宁市禾和动物无害化处理有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 生产废气排放口 | 氨气、硫化氢、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA002 | 锅炉排气口 | 烟气黑度、汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 无组织废气 | 厂界 | 下风向设3个点 | 臭气浓度、氨气、硫化氢、总悬浮颗粒物、气象参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **16、湖北中健医疗用品有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 恶臭气体排放口 | 臭气浓度、氨气、硫化氢、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉排气口 | 烟气黑度、汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 废水总排口 | PH、色度、溶解性总固体、化学需氧量、氨氮、总磷 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **17、崇阳金昌纸业有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA003 | 锅炉烟囱排放口 | 烟气黑度、汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 无组织废气 | 厂界 | 下风向设3个点 | 颗粒物、气象参数 | 3次/天，监测1天，1次/年 |
| 废水 | DW001 | 生活污水排放口 | PH、色度、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **18、崇阳县升久塑料有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 工艺废气排放口 | 氯化氢、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 废水排放口 | PH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、石油类 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **19、湖北翔农化肥有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 无组织废气 | 厂界 | 下风向设3个点 | 氨气、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 有组织废气 | DA004 | 锅炉废气排放口 | 烟气黑度、汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA005 | 造粒废气排放口 | 氨气、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 废水总排口 | PH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、氟化物、 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **20、湖北丰日电源有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 熔铅废气3# | 铅及其化合物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA005 | 组装废气7# | 铅及其化合物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA007 | 内化成废气8# | 硫酸雾、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA0010 | 分片、刷片废气6# | 铅及其化合物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DA001 | 生活污水排放口 | PH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） | 3次/天，监测1天，1次/半 |
| **21、湖北成飞科技有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 配料粉尘排放口 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA002 | 1#煅烧废气排放口 | 氮氧化物、一氧化碳、颗粒物、钒、砷、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 生活污水排放口 | 化学需氧量、氨氮 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **22、崇阳鑫瑞钒业有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 冶炼废气排放口 | 颗粒物、钒、砷、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA002 | 粉尘排放口 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA003 | 煅烧废气排放口 | 氮氧化物、一氧化碳、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 生活污水排放口 | PH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、动植物油 | 4次/天，监测1天，1次/半年 |
| **23、崇阳县鹏璋塑料再生有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 热熔废气处理设施15M高排气筒 | 氯化氢、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA002 | 风冷废气处理设施15M高排气筒 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 生产废水排放口 | PH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **24、崇阳东润木业有限责任公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 纤维干燥废气2号 | 氮氧化物、甲醛、挥发性有机物、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| DA003 | 纤维干燥系统废气排放口1号 | 氮氧化物、甲醛、挥发性有机物、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 总排口 | PH、色度、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、甲醛 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **25、崇阳全鸿塑业有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 3#废气排放口 | 非甲烷总烃、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/年 |
| DA002 | 1#废气排放口 | 非甲烷总烃、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/年 |
| **26、崇阳县石城旭日屠宰场** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 废水 | / | 废水排口 | PH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮（NH3-N））、粪大肠菌群、动植物油 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 噪声 | 厂界 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 昼间监测1次，监测1天，1次/半年 |
| **27、崇阳县白霓便民屠宰场** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 废水 | / | 废水排口 | PH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮（NH3-N）、粪大肠菌群、动植物油 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 噪声 | 厂界 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 昼间监测1次，监测1天，1次/半年 |
| **28、湖北康恩萃生物科技有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 废水 | / | 废水排口 | PH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **29、崇阳县宗阳包装印刷有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | / | 废气排放口 | 挥发性有机物、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | / | 废水排放口 | PH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **30、崇阳县恒升包装印刷有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | / | 废气排放口 | 挥发性有机物、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| / | 锅炉废气排放口 | 林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | / | 废水排放口 | PH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **31、湖北众盼科技包装有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | / | 废气排放口 | 挥发性有机物、颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | / | 废水排放口 | PH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **32、湖北海燕工贸有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | / | 废气排放口 | 挥发性有机物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | / | 废水排放口 | PH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 噪声 | / | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 昼间监测1次，监测1天，1次/半年 |
| **33、崇阳县芜菁再生资源有限公司** | | | | |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 球磨废气排放口 | 钨、铜、锰、钒、铅、钴、镍、锌、砷、钼、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 有组织废气 | DA002 | 焙烧炉废气排放口 | 钨、铜、锰、钒、铅、钴、镍、锌、砷、钼、非甲烷总烃、硫酸雾、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 有组织废气 | DA003 | 硫酸雾废气排放口 | 硫酸雾、氨气、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 有组织废气 | DA004 | 锅炉与脱油炉废气排放口 | 钼、二噁英、镍、砷、钨、锰、钒、非甲烷总烃、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 无组织废气 | / | 厂界下风向3个点 | 颗粒物、硫酸雾、砷、氨气、镍、臭气浓度、钨、硫化氢、钼、钒、非甲烷总烃 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 生活污水排放口 | 悬浮物、五日生化需氧量、钼、钨、钒、砷、镍、总氮、总磷、 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **34、崇阳京钒科技有限公司** | | | | |
| 有组织废气 | DA001 | 2#排气筒 | 颗粒物、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 有组织废气 | DA002 | 1#排气筒 | 钴、钒、钼、镍、锰、铅、非甲烷总烃、林格曼黑度、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 有组织废气 | DA003 | 3#排气筒 | 硫酸雾、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 无组织废气 | / | 厂界下风向3个点 | 钴、钼、锰、铅、镍、非甲烷总烃、臭气浓度、钒、氨气、硫化氢、硫酸雾 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| **35、咸宁市金旭科技有限公司** | | | | |
| 有组织废气 | DA001 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃、颗粒物、铜、镍、锰、锌、排气参数 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 无组织废气 |  | 厂界下风向3个点 | 铜、锰、镍、锌、颗粒物、非甲烷总烃 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 废水排放口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、铜、氨氮、总磷、石油类 | 3次/天，监测1天，1次/半年 |